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[bookmark: _Hlk115181200][bookmark: _Hlk115714613]ANEXO DA PROPOSTA COMERCIAL DO EDITAL Nº 00/2026
INCLUIR LOGOMARCA DA EMPRESA
PLANILHA DETALHADA DAS ESTRUTURAS, SERVIÇOS E VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS

	VILA NATALINA – PRAÇA DO PAPA

	ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	Casa	do	Papai	Noel	–	Estrutura e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa em escala real, com estilo colonial, composta por quatro	ambientes		internos		(sala,	quarto, banheiro e cozinha), com dimensões mínimas aproximadas de 13m de comprimento, 8m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A	estrutura	deverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, chaminé decorativa, mínimo de 20 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com pergolado, rampas de acesso e ambientes climatizados com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todos os ambientes devem		garantir	plena	acessibilidade e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura

· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura envernizada com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.
Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal
	UN
	1
	
R$
	
R$






10

· 
	
	iluminada, trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.

A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas e separadores de público com segurança e estética adequadas ao ambiente. 
Iluminação e Energia

A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.
Equipe Técnica e Operacional:
· 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de no mínimo, 3 horas por dia , todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel.
· 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de no mínimo, 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel.
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.
· Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração.
	
	
	
	

	2
	Manutenção do Espaço Casa do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	3
	Oficina	de	Brinquedos	–	Estrutura Temática Natalina
Descrição Geral:
Estrutura cenográfica em escala real, com estilo colonial, composta por um ambiente
	UN
	1
	
R$
	
R$



· 
	
	interno decorado, mezanino, escada interna, duas janelas translúcidas, porta de fechamento total, pergolado nas entradas e saídas, varanda e corredores com acessibilidade. Dimensões mínimas aproximadas de 9,30m de comprimento, 4,00m de profundidade e 5,40m de altura (parte mais alta do telhado), com piso elevado a cerca de 10 cm do solo. Toda estrutura deve ser resistente, com acabamento envernizado fosco e compatível com uso público.

Materiais e Acabamentos:

· Estrutura principal confeccionada em madeira de alta qualidade, com encaixe firme e acabamento durável (não serão aceitos materiais frágeis ou provisórios como compensado, aglomerado ou laminado).
· Piso, rampas, corrimãos e portas fabricados com o mesmo padrão de qualidade e resistência. 
· Telhado colonial com cobertura adequada para   proteção   e   apelo   estético.
· Fachada com elementos decorativos (como engrenagens   e   adornos   natalinos).
· Iluminação geral e decorativa em LED.

 Ambientação Interna e Externa:

Decoração temática com no mínimo 100 itens natalinos (brinquedos retrô, renas, caixas, bonecos, guirlandas, luminárias, aviões e balões cenográficos, estantes decoradas, etc.). Cortinas em tecido, tapete decorativo, abajur retrô e árvore de Natal de pelo menos 2,4m totalmente enfeitada.
Varanda fotográfica coberta e decorada com trono e banco temáticos (materiais resistentes), iluminação cenográfica e ventilação. Área externa de aproximadamente 200m² ao redor da oficina também deverá ser decorada.

Iluminação e Monitoramento:

· Sistema elétrico completo com quadro de força, cabeamento dimensionado e proteção adequada.
· Iluminação cenográfica com cordões de LED e cascata com LEDs emborrachados (mínimo de 4m).
· Luminárias externas e iluminação interna com abajures tipo retrô.
· Iluminação de emergência nos ambientes internos.
Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD  conectividade Wi-Fi/4G e acesso remoto via aplicativo.
Equipe Técnica e Operacional:
· 01 ator caracterizado como Papai Noel para atendimento ao público - mínimo de 3h diárias durante o funcionamento.
· 02 promotoras caracterizadas como Noeletes, com a mesma carga horária.
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 02 seguranças por turno de no mínimo 12 horas, com experiência em atendimento ao público infantil.
Serviços Inclusos:
· Montagem completa da estrutura, ambientação, operação durante o período de funcionamento e desmontagem ao final do evento.
	
	
	
	

	4
	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	
PINHEIROS NATALINOS DECORADOS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	5
	Pinheiro produzido em aramado e festão no formato aproximado de 2,70 metros de altura, com quatro pés em ferro para sustentação. Os galhos na cor verde musgo. Iluminado com 04 cordões de micro lâmpadas de aproximadamente 10 metros, na cor branco quente estáticos, fio verde, padrão IP65 (norma NBR IEC 60529). Derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).

Incluídos: Montagem, funcionamento e desmontagem.
	UN
	100
	R$
	R$

	6
	Manutenção dos Pinheiro Natalinos
	SV
	100
	R$
	R$


· 


	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	
Item
	
Descrição
	
Unid.
	
Quant
	Preço Unit.
	
Preço Total

	
7
	Cenografia	Natalina	–	Estábulo	da Sagrada Família (Tamanho Real) Descrição Geral
Construção cenográfica de estábulo natalino em tamanho real, com dois ambientes internos decorados. Estrutura em madeira de alta qualidade, acabamento fosco, telhado colonial em duas águas com telhas cerâmicas ou cobertura natural similar. Medidas aproximadas: 7,60m (comprimento), 4,60m (profundidade), 3,60m (altura máxima), incluindo dois cômodos laterais com 4,50m² cada. Piso elevado a cerca de 10cm, também em madeira maciça com encaixe firme. Não será aceito o uso de materiais como compensado, aglomerado ou laminado.
Estrutura
Montantes e demais componentes estruturais em madeira resistente, com encaixe tipo macho e fêmea.
Telhado com estrutura em madeira robusta e telhas tipo colonial.
Piso de madeira sólida, devidamente nivelado e envernizado em acabamento fosco.
Cenografia Interna
Composição com figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus) e dos Três Reis Magos. Todas as peças devem ser confeccionadas em material de alta durabilidade (como fibra de vidro), com pintura em acabamento brilhante, fixadas ao solo com barras metálicas e cabos de aço.
Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura, aproximadamente. 
Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais: dimensões proporcionais aproximadas, entre 1,00m e 2,20m de comprimento.
A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas aproximadas de 1,00 x 0,50 x 0,50m.
Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.
Cenografia Externa
Composição com figuras realistas de animais (burro, vaca, camelo) e 2 figuras (Anjo, Pastor com ovelha) seguindo os mesmos critérios técnicos, de materiais e fixação descritos acima.
	
UN
	
1
	R$
	R$




	
	Dimensões dos animais variam entre 1,00m e 2,20m de comprimento, aproximadamente. 
Inclui também fardos cenográficos de feno embalado (2 unidades), com aproximadamente 1,00m x 0,50m x 0,50m.
Sistema Elétrico e Iluminação
Quadro de força dimensionado para 220V, 32A, cabeamento com proteção mínima de 750V e disjuntor bipolar.
Iluminação do ambiente por refletor LED (mín. 50W, branco quente).
Iluminação decorativa com luminárias do tipo arandela retrô e cascata de LED com efeitos intercalados (branco quente e estrobo).
Sistema com acionamento automatizado programado (ligar às 19h, desligar às 00h).
Instalação conforme normas técnicas de segurança elétrica (ex: NBR IEC 60529), com cabeamento adequado e proteção individual por bloco.
Serviços Inclusos
Montagem, operação, desmontagem e retirada completa da estrutura ao término do evento.
	
	
	
	

	8
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$
	R$

	
ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	9
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,30 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.
Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo aproximadamente cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.

Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.
Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$




	10
	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas
	SV
	1
	
	

	ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL

	Item
	
Descrição
	
Unid.
	
Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	11
	Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões mínimas aproximadas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por	porta,	três janelas		e		chaminé. Ornamentada com	iluminação	em		LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola	 mínima 3,3		mm²,	padrão	IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1,50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço.

Elementos decorativos adicionais:

Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas aproximadas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto.
Presentes decorativos (2 pequenos: medidas mínimas aproximadas de 0,50m x 050m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo.
Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, com medidas aproximadas de  20m lineares x 1,00m altura, pintadas em esmalte dourado envelhecido.
10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica.

Iluminação:

Cascata de LED branco quente com aproximadamente 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado.
Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos.
Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.
	

UN
	

1
	


R$
	


R$

	12
	Manutenção da Casinha do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$


· 
	ESPAÇO IGREJINHA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	13
	Construção cenográfica de igreja em tamanho real, com estilo colonial, composta por ambiente interno funcional. Estrutura em madeira maciça de alta resistência, acabamento em verniz fosco, com paredes e piso encaixados tipo macho e fêmea. Medidas mínimas aproximadas: 4,40m (fachada), 5,70m (profundidade), 4,40m (altura até o telhado) e 6,00m (altura total com claraboia). Piso suspenso a cerca de 10cm do solo.

Componentes Estruturais

Paredes e piso em madeira de alta densidade, com espessura mínima aproximada de 2cm.
Porta principal pivotante, em madeira sólida e com dimensões compatíveis à acessibilidade.
Telhado com estrutura em madeira resistente, modelo em duas águas, com telhas tipo colonial e claraboia superior.
Janelas: 8 fixas de aproximadamente 0,65 x 1,25m e 1 basculante, com fechamento em vidro ou acrílico translúcido.
Degrau e corrimãos de madeira robusta, com medidas e instalação adequadas ao acesso inclusivo.
Estrutura não deverá conter revestimentos têxteis, laminados, compensados ou similares.

Elementos Decorativos Internos

Nave com no mínimo 3 bancos, com aproximadamente 2,5m de comprimento x 0,30m de largura x 0,5m de altura e 2 cadeiras em madeira maciça, com aproximadamente 0,4m de largura x 0,4m de comprimento x 1m de altura, com acabamento resistente e proporções compatíveis ao uso cenográfico.

Altar com aparador de madeira maciça, com aproximadamente 1 m de comprimento x 0,3m de profundidade e 1m de altura, contendo bíblia cenográfica e dois castiçais com velas.

Quadros sacros distribuídos nas paredes, com moldura e dimensões mínimas de 0,40 x 0,60m.
Lustre pendente com 5 braços e lâmpadas  acabamento metálico e vidro, afixado por corrente metálica ao teto, com dimensões mínimas de 0,60m de diâmetro x 0,70m de altura.

Elementos Externos e Iluminação Decorativa
Iluminação em LED ao redor do telhado. Cordão de luz tipo cascata (mín. 4,00m) com caídas variadas, LED branco quente, grau de proteção	IP66	ou		superior,	instalação conforme		normas	técnicas	e		fixação adequada. 

Sistema	automatizado	com	acionamento programado entre 19h e 00h.

Sistema Elétrico e Monitoramento
Quadro de força trifásico 220V, com proteção individual e cabeamento compatível (mínimo 1KV).
Acionamento automatizado via RF, Wi-Fi ou 4G.
Monitoramento remoto 24h com câmera FullHD, módulo de conectividade (Wi-Fi/4G), e aplicativo para acompanhamento em tempo real.

Cabeamento de entrada com bitola e proteção adequadas.

Toda instalação deverá seguir as normas técnicas vigentes (ex. NBR IEC 60529).

Serviços Inclusos

Montagem completa, fornecimento de materiais e equipamentos, ligação elétrica, decoração, desmontagem e retirada final.
	


UN
	


1
	

R$
	

R$

	14
	
Manutenção do Espaço Igrejinha
	
SV
	
1
	
R$
	
R$




	ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS 3x2m

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	15
	Lojinha, confeccionada em madeira de primeira qualidade (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; Formato total da lojinha de aproximadamente 3,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco. 

Descrição da Estrutura: 

Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.  

 Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.

Toldos: em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de  2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona em seu entorno e acabamento em solda eletrônica. 

Porta pivotante: de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado; 

Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Descrição da Decoração:
 
Ambiente Externo: A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.

Descrição da Energia/Iluminação:
 
Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. 

Iluminação Cenográfica: Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado. 

	Un
	20
	R$
	R$

	16
	Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas
	SV
	20
	R$
	R$

	ESPAÇO TOBOGÃ GIGANTE

	Item
	
Descrição
	
Unid.
	
Quant.
	Preç Unit.
	Preço Total

	17
	Escorregador temático gigante
Instalação de escorregador de grande porte, modelo tobogã ondulado, com altura mínima aproximada de 8 metros, confeccionado em material resistente e seguro (ex: aço, alumínio, fibra de vidro ou equivalentes), totalmente decorado, pintado e com acabamento fosco.

Acessórios e organização
· 01 escorregador tobogã temático – 20 separadores para organização de filas e controle do público
Equipe Técnica e Operacional
· 02 promotores treinados para atendimento
	

UN
	

1
	


R$
	


R$



· 
	
	infantil (mínimo 4h/dia) – 01 coordenador responsável pela operação e segurança do brinquedo (mínimo 4h/dia) – 02 seguranças com atuação contínua durante o período do evento, em turnos de no mínimo 12 horas Iluminação
· Sistema de iluminação cênica com refletores e lâmpadas LED RGB de cores variadas, destacando e valorizando o brinquedo no ambiente
Energia e Monitoramento
· Quadro de proteção interligado com cabeamento compatível e dispositivos de segurança elétrica
· Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, e controle remoto via aplicativo, incluindo módulos de acionamento e desligamento à distância Serviços Inclusos
Montagem, operação e desmontagem do equipamento e estruturas auxiliares
	
	
	
	

	18
	Manutenção do Espaço Tobogã Gigante
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL

	Item
	
Descrição
	
Unid.
	
Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	19
	Conjunto Decorativo Temático
Inclui avião gigante com Papai Noel sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,20 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro.

Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica.

Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	UN
	1
	R$
	R$

	20
	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$



	ESPAÇO CASA BOTA NATALINA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	21
	Espaço Temático com Casa Bota e Figuras Decorativas
Casa Bota Natalina: Estrutura tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com janelas decoradas e iluminadas, telhado estilizado. Medidas aproximadas: 2,85m (altura) x 6,00m (largura) x 1,85m (profundidade). Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.

Cogumelos decorativos (6 unidades): Tridimensionais, em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, em três tamanhos aproximados de: pequenos (0,25m³), médios (0,35m³) e grandes (0,50m³), todos fixados ao solo para estabilidade.

Pirulitos Natalinos (2 unidades): Confeccionados em fibra de vidro translúcida, pintados em esmalte brilhante, com três bolas coloridas em tamanhos variados (0,30m, 0,50m e 0,90m de diâmetro). Fixados ao solo com estruturas de ferro e cabos de aço, altura total aproximada de 2,00m.

Banco decorativo com Papai Noel: Estrutura em madeira tratada combinada com figura tridimensional em fibra de vidro, pintada com esmalte automotivo, medindo aproximadamente 1,65m x 1,75m x 0,65m. Fixado ao solo para segurança.

Bancos de jardim (4 unidades): Modelos em madeira ripada com verniz fosco, medidas aproximadas de 2,00m x 0,80m x 0,80m, fixados ao solo para segurança.
Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	

UN
	

1
	


R$
	


R$

	22
	Manutenção do Espaço Bota Natalina
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO COGUMELO GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	23
	Estrutura e Decoração Temática
Conjunto composto por cogumelo gigante em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante (dimensões aproximadas: 3 00 x
	


UN
	


1
	


R$
	


R$




	
	3,00 x 3,20m, altura da chaminé 3,50m), contendo porta, janelas e iluminação em LED branco quente em cabo emborrachado bitola mínima 3,3mm², padrão IP66, com sistema elétrico interligado em cabo PP 1,5mm (não aceito cordão paralelo).

Inclui três esculturas de duendes em fibra de vidro pintados, com altura aproximada de 1,50m, fixados ao solo com sistema de ancoragem metálica.

Complementam a decoração: 2 presentes pequenos dimensões aproximadas:0,5m x 0,5m x0,5 m e 2 médios dimensões aproximadas: 1,20m x 1m x 1m , 2 pirulitos com bolas natalinas em fibra de vidro esmaltada, e 02 cogumelos decorativos pequenos, de dimensões aproximadas 0,3m x 0,3m x 0,30m, 02 cogumelos decorativos médios, de dimensões aproximadas 0,35m x 0,35m x 0,35m e 02 cogumelos decorativos grandes, de dimensões aproximadas de 0,5m x 0,5m x 0,5m, todos fixados ao solo com barras de ferro e cabo de aço.

Iluminação:

Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30mm², comprimento mínimo de aproximadamente 4 metros com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado, com toda fiação em cabo PP. 

Incluso:
Montagem,	operação	e desmontagem.
	
	
	
	

	24
	Manutenção da Espaço Cogumelo Gigante
	SV
	1
	R$
	R$

	








	ESPAÇO MEGA LOCOMOTIVA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	
25
	Itens que compõem o Espaço Temático Mega Locomotiva:
Locomotiva tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com abertura lateral para circulação e interação do público. Medidas aproximadas: 2,85m x 6,00m x 1,85m. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.
Vagão tridimensional em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz, com elementos internos decorativos. Medidas aproximadas: 0,90m x 2,20m x 1,75m. Fixação segura ao solo.

Bolas decorativas (2 unidades): Fibra de vidro translúcida com pintura brilhante, em dois tamanhos (0,30m e 0,50m de diâmetro), fixadas ao solo com estrutura metálica e cabos de aço.

Presentes decorativos pequenos (2 unidades): Tridimensionais em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo aproximadamente 0,50m³ em todas as dimensões, fixados ao solo com estrutura metálica e cabos de aço.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$

	26
	Manutenção do Espaço Mega Locomotiva
	SV
	1
	
R$
	
R$

	SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	27
	Soldado de Chumbo gigante tridimensional, nas cores vermelho, preto e branco, com aproximadamente 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Inclui montagem, operação e desmontagem.
	
UN
	
2
	
R$
	
R$

	28
	Manutenção do Soldado de Chumbo Gigante
	SV
	2
	
R$
	
R$




	ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço

	29
	Papai Noel Gigante tridimensional, estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$

	30
	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante
	SV
	1
	R$
	R$

	SONORIZAÇÃO – PRAÇA DO PAPA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	

31
	Sonorização com Microfone sem fio: contendo 18 caixas acústicas, mix 4 canais. Caixas alimentadas por amplificadores. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento da vila. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$

	32
	Manutenção da Sonorização
	SV
	1
	
R$
	
R$

	
ESPAÇO CARROSSEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	33
	Carrossel Veneziano Galopante – Estrutura em Aço, Alumínio e Fibra de Vidro Capacidade para no mínimo 16 passageiros simultâneos.

Diâmetro aproximado de 6 metros, totalmente decorado.

Pintura	e	acabamento	com	verniz	fosco obrigatórios.

Organização e Segurança

20 separadores para controle e organização das filas ao redor do equipamento.

Equipe Técnica

02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento.
01 coordenador de operação, 4 horas diárias.
02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada.

Iluminação
Iluminação geral por refletores LED RGB. Iluminação cenográfica por lâmpadas LED coloridas.

Energia e Monitoramento
Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi.
Câmera Full HD com controle remoto. Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento.

Serviços Inclusos
Montagem,	operação,	monitoramento, segurança e desmontagem completa.
	
UN
	
01
	
R$
	
R$

	34
	Manutenção do Espaço Carrossel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO CRAZY DANCE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	35
	“Crazy Dance”
Fornecimento, instalação e operação de equipamento de entretenimento em tamanho real do tipo Crazy Dance, com capacidade mínima para 16 cabines e 32 pessoas. A estrutura deve ser construída com materiais de alta resistência (aço, fibra de vidro, alumínio ou similares), possuir piso elevado antiderrapante e acabamento externo decorado com pintura e verniz de alta durabilidade.

Itens inclusos:
Sistema de isolamento e organização de filas com no mínimo 20 separadores;

Equipe técnica composta por:
2 promotores capacitados para atendimento ao público infantil (mínimo 4h/dia);
1 coordenador com experiência em eventos infantis (mínimo 4h/dia);
2 agentes de segurança treinados, com plantão mínimo de 12h por profissional.

	UN
	01
	R$
	R$

	
	Iluminação:
Sistema de iluminação decorativa com tecnologia LED multicolorida, incluindo refletores e elementos cenográficos.

Energia e Monitoramento:
Sistema elétrico completo com quadro de proteção, cabeamento dimensionado conforme normas técnicas (mínimo 1kV), com monitoramento remoto 24h por conexão Wi-Fi/4G. Deve incluir câmera de vigilância FullHD com controle remoto, além de aplicativo para acompanhamento, acionamento e desligamento remoto da iluminação.

Serviços incluídos:
Montagem, operação assistida e desmontagem ao final do período.
	
	
	
	

	36
	Manutenção do Espaço Crazy Dance
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO JUMBO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	37
	Brinquedo Jumbo – Estrutura Metálica com Elefantes em Fibra
Estrutura metálica robusta, soldada e parafusada, com corredor de entrada e saída.
Elefantes pré-fabricados em fibra de vidro, coloridos, com cintos de segurança ajustáveis.
Capacidade para 20 pessoas simultâneas, com até dois passageiros por elefante (duas crianças ou um adulto + uma criança).

Rotação com velocidade média de 6 a 8 giros por minuto.
Motorização trifásica 220V, 40KVA, com sistema de proteção e desligamento automatizado anti-pânico.
Iluminação LED com mudança automática de cores e proteção contra choques elétricos.
Altura máxima aproximada em funcionamento: 6,00m; plataforma rotativa de 12,00m de diâmetro com piso anti-derrapante.
Instalação sobre carreta, área total ocupada de aproximadamente 15,00m de diâmetro, incluindo área de segurança.

Organização e Segurança
20 separadores de público para controle e organização de filas ao redor do brinquedo.

	UN
	01
	
R$
	
R$




	
	Equipe Técnica
02 promotores treinados para atendimento infantil, 4 horas diárias durante o funcionamento.
01 coordenador de operação, 4 horas diárias.
02 seguranças treinados, plantão contínuo durante o evento, com jornada mínima de 12 horas cada.

Iluminação
Iluminação geral com refletores LED RGB e iluminação decorativa em LED colorida.
Energia e Monitoramento
Quadro de proteção com cabeamento adequado (mínimo 1kV) e monitoramento 24h via sistema 4G/Wi-Fi.
Câmera Full HD com controle remoto. Aplicativo para controle remoto do sistema de iluminação e monitoramento.

Serviços Inclusos
Montagem,	operação,	monitoramento, segurança e desmontagem completa.
	
	
	
	

	38
	Manutenção do Espaço Jumbo
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO RODA GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	39
	Roda-gigante em escala real, com estrutura metálica resistente e acabamento de alto padrão, adequada para uso externo. O equipamento deve conter no mínimo 16 cabines, capacidade mínima para 60 pessoas por ciclo e altura superior a 20 metros. A estrutura deverá ser totalmente decorada, com piso elevado e acabamento com pintura e verniz fosco de proteção. 

Itens inclusos:
Roda-gigante com no mínimo 16 cabines; Mínimo de 20 separadores de público para organização das filas e segurança no entorno.

Pessoal Técnico e de Atendimento:
Mínimo de 2 promotores por turno, treinados para atendimento ao público infantil, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo;


	
UN
	
01
	
R$
	
R$



· 
	
	1 coordenador por turno, responsável pela operação e organização, no período de 4 horas por dia, todos os dias de funcionamento do brinquedo;

2 seguranças por dia, com plantão mínimo de 12h cada, com experiência em eventos e público infantil.

Iluminação:
Iluminação geral com refletores de LED RGB; Iluminação decorativa com variação de cores, composta por luminárias em LED.

Energia e Monitoramento:
Quadro de proteção elétrica com monitoramento remoto, cabeamento de alta resistência e módulos de acionamento inteligente;

Sistema de vigilância com câmera FullHD e conexão 4G/Wi-Fi, com aplicativo de monitoramento e controle remoto da iluminação;
Gerador de emergência (mínimo 180 kVA) para garantir evacuação segura em caso de falta de energia.

Serviços Inclusos:
Montagem, operação e desmontagem.
Gerador de StandBy compatível com a energia da Roda Gigante.
	
	
	
	

	40
	Manutenção do Espaço Roda Gigante
	SV
	1
	R$
	R$

	BANHEIROS CONTAINER

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	41
	Banheiros contêineres hidráulicos (sendo 02 para uso feminino com 4 cabines e 01 para uso masculino com 2 cabines e 4 mictórios), adaptados para as finalidades e funcionalidades existentes em banheiros sanitários coletivos; em chapas de aço, acesso de entrada lateral, piso em base constituída em estrutura do tipo tablado com tratamento anti-fungos e pragas, teto com revestimento térmico adequado e eficiente

Mínimo de duas janelas do tipo venezianas, instalações hidráulicas e sanitárias internas, prontas para conexões externas, instalações elétricas internas com mínimo de dois bocais para lâmpadas e um interruptor com tomada, carga máxima suportável por m2: mínimo de 150 kg, sistema de ventilação compatível com tamanho do ambiente suficiente para a temperatura agradável e revestimento termo-acústico, com: caixa d’água com capacidade necessária para utilização dos banheiros durante todo o evento; vaso sanitário convencional com sistema de sifão para eliminação de odor; recipiente para sabonete líquido; caixa de descarga;

Lavatório com torneira: iluminação interna; sistema de suspiro para eliminação de gases concentrados; caixa de coleta de dejetos, com capacidade para aproximadamente 800 litros, retirando os dejetos no mínimo 02 vezes ao dia (manhã e noite), com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa; lixeira; porta-papel com recipiente travado; dispenser para papel toalha. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com limpeza de banheiros.

	UN
	03
	
R$
	
R$

	42
	Manutenção dos Banheiros Contêineres
	SV
	3
	
R$
	
R$

	SEPARADOR DE PÚBLICO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
43
	SEPARADOR DE PÚBLICO EM TORNO
DA VILA NATALINA – formato aproximado de 2,00 m x 1,10 m, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade de ferro
	
M
	
1000
	
R$
	
R$

	44
	Manutenção Separador de Público
	SV
	1000
	R$
	R$

	
EQUIPE CONTROLE DE ACESSO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	45
	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe. Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina na Praça do Papa 
	
UN
	
01
	
R$
	
R$

	EQUIPE DE SEGURANÇAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	46
	Equipe de segurança composta por 06 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça e à operação contínua dos brinquedos. Cada plantão será dividido entre 03 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.
	UN
	01
	R$
	R$

	



ESPAÇO ÁRVORE DE NATAL COM ESCORREGADOR

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	47
	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional, com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Inclui montagem, operação e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	48
	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador
	SV
	01
	R$
	R$

	CENÁRIO GIRATÓRIO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	49
	Cenário giratório tridimensional, com aproximadamente 4,00m de altura e 2,30m de diâmetro, confeccionado em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço. Equipado com motor 1,5cv (220V) e bonecos estilizados fixados à plataforma giratória.
Sistema de aterramento com haste de no mínimo 2m, interligado por cabo de cobre NU 25mm². Proteção elétrica com disjuntor bipolar e acionamento automatizado on/off programado, interligado por cabo PP, incluindo derivação e caixas de distribuição conforme normas.
Inclui montagem operação e desmontagem.
	UN
	02
	R$
	R$

	50
	Manutenção do Espaço Cenário Giratório Tridimensional
	SV
	02
	R$
	R$

	
PAPAI NOEL GIGANTE SENTADO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	51
	Papai Noel Sentado tridimensional, com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. 
Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Inclui montagem operação e desmontagem
	UN
	01
	R$
	R$

	52
	Manutenção do Espaço Papai Noel SentadoTridimensional
	SV
	01
	R$
	R$

	

ESPAÇO PISTA DE PATINAÇÃO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total


	53
	Fornecimento, montagem, operação e desmontagem de Pista de Patinação Ecológica Sintética, destinada ao entretenimento familiar em Vila Natalina, com dimensões aproximadas de 16,00 metros de largura por 14,00 metros de comprimento, totalizando 224 m², contendo ilha central decorativa aproximada de 4,00 x 4,00 metros (16 m²) destinada à instalação de árvore de Natal cenográfica. A pista deverá possuir capacidade operacional simultânea para até 50 patinadores, proporcionando experiência semelhante à patinação sobre gelo natural, porém sem utilização de água, energia para refrigeração ou agentes químicos.
Área Externa (medidas aproximadas) comprimento: 16,00 metros, Largura: 14,00 metros, Área total delimitada: 224 m², Ilha Central: Formato: Quadrado, Dimensões: 4,00 m x 4,00 m, Área: 16 m², Área Líquida de Patinação: 208 m²
CAPACIDADE OPERACIONAL: A pista deverá comportar simultaneamente Até 50 patinadores: Faixa etária infantil, juvenil e adulta; Operação assistida por monitores treinados; Fluxo contínuo de entrada e saída entre 12 a 15 minutos.
DETALHAMENTO TÉCNICO:
O piso deverá ser composto por placas modulares de patinação sintética de alto desempenho. Material: Polímero UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) ou equivalente; Alta resistência ao desgaste; Sistema autolubrificante; Superfície lisa e uniforme; Baixo coeficiente de atrito; Encaixe mecânico invisível; Proteção UV; Resistência à água, umidade e intempéries; Cor predominante branca ou gelo.
BARREIRAS DE PROTEÇÃO: A pista deverá possuir barreiras de proteção perimetrais externas e internas. Barreira Externa com Dimensões aproximadas de 16,00 m x 14,00 m e Características (medidas aproximadas): Estrutura em alumínio anodizado: Altura mínima: 1,10 m; Sistema modular; Cantos arredondados; Acabamento sem quinas cortantes; Fixação por bases metálicas reforçadas. Barreira Interna com Dimensões 4,00 m x 4,00 m. Finalidade: Proteção da árvore de Natal central; Isolamento do elemento decorativo; Segurança dos usuários. Características: Mesmo padrão construtivo da barreira externa; Estrutura em alumínio; Acabamento arredondado.
ACESSOS: Entrada Localizada lateralmente na pista; Abertura mínima aproximada de 1,20 m; Sistema de controle de acesso; Área de organização de fila. Saída: Localizada em lado oposto ao fluxo principal; Abertura mínima de 1,20 m; Fluxo independente da entrada.
ÁRVORE DE NATAL CENTRAL: A ilha central deverá receber: Árvore de Natal decorativa como elemento cenográfico central, permitindo visualização de todos os ângulos da pista, Diâmetro da base aproximado de 4,00 metros e Altura de 10 metros de Estrutura metálica galvanizada e Iluminação LED decorativa;
PATINS: Fornecimento mínimo de 120 pares de patins profissionais; Numeração infantil e adulta; Botas anatômicas com laminas para piso sintético; Equipamentos revisados e higienizados diariamente.
EQUIPAMENTOS AUXILIARES: Deverão ser fornecidos no mínimo 2 apoiadores tipo ursos e 2 apoiadores tipo pinguins; Afiadora profissional de patins; Kit de manutenção; Ferramentas de reposição; Equipamentos de limpeza dos painéis.
OPERAÇÃO
Equipe mínima recomendada de monitores treinados acostumados a trabalhar com público adulto e infantil para Controle de capacidade; Inspeção diária dos painéis; Inspeção diária das barreiras contendo: 01 Coordenador Operacional; 01 Supervisor de Pista; 04 Monitores de Patinação; 02 Auxiliares de Equipamentos; 01 Técnico de Manutenção. Funcionamento durante o período da Vila Natalina
ILUMINAÇÃO
Iluminação cenográfica através de refletor de led RGBWA que mudam de cor pré-programados.

SONORIZAÇÃO
Sonorização contendo no mínimo 4 caixas acústicas, amplificador, mix 4 canais e equipamento para tocar músicas natalinas.
ENERGIA

01 Quadro de Proteção: Quadro de proteção para todos os circuitos, interligado de forma continua ao módulo de monitoramento, com cabeamento PP 4x4,00mm2, proteção 1kV. 01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/online: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x4mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/ 4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção. Cabeamento PP 4x4mm2, proteção 1KV. 

Observação: Será disponibilizado a administração aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento a distância de todo sistema de iluminação.

Inclusos: Montagem, funcionamento e desmontagem
	UN
	01
	R$
	R$

	54
	Manutenção do Espaço Pista de Patinação
	SV
	01
	R$
	R$

	PÓRTICO (FORMATO 8 00 x 6 00m)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	55
	Estrutura do Pórtico:
Construção de pórtico em tamanho real, com estilo colonial e decoração natalina, confeccionado em madeira de lei de primeira qualidade. Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco.

Dimensões mínimas aproximadas: 8,00m (comprimento) x 6,00m (altura máxima)
Fixação ao solo (medidas aproximadas): barras de ferro com 2,00m ou sapatas quadradas de 1,00m.

Montantes: madeira resistente, com peças de: 8,00m na horizontal
6,00m na vertical 9,00m em diagonal

Decoração Temática:
03 Guirlandas:
Cada uma com no mínimo 50 enfeites natalinos Iluminação com micro lâmpadas de LED (IP65 – uso externo, à prova d’água e intempéries), tensão 220V


Sistema de acionamento automático (programado: 19h - ON / 00h - OFF), com disjuntores bipolares, cordão paralelo na cor marrom, preta ou cabo PP (cordões brancos não serão aceitos)

Inclusa derivação da rede, cabos de alimentação, proteção e materiais de fixação
01 Placa “Vila Natalina / Feliz Natal”: Fabricada em	fibra	de	vidro	com	festão aramado verde musgo

Iluminação com micro lâmpadas LED IP65, tensão 220V

Dimensões aproximadas: 4,00m x 1,50m Fixação na estrutura de madeira

02 Soldados de Chumbo Gigantes: Altura aproximada de 4,10m cada
Tridimensionais, nas cores vermelho, preto e branco. Fabricados em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo

Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m aproximadamente)
Não será aceito material em madeira ou isopor
	UN
	2
	R$
	R$

	56
	Manutenção Pórtico
	SV
	2
	R$
	R$


	PÓRTICO ENTRADA PRINCIPAL 10x6m

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	57
	Estrutura do Pórtico:
Construção de pórtico em tamanho real, com design colonial e decoração natalina rústica, com colunas confecionadas em madeira de lei de primeira qualidade, arco central em aço galvanizado, totalmente decorado com festão aramado, bolas natalinas e placa central com dizeres: Vila Natalina. acabamento em verniz fosco.

Dimensões mínimas aproximada: 10,00 metros de comprimento x 6,00 metros de altura (na parte mais alta)

Fixação: Ao solo com barras de ferro (2,00m) ou sapatas quadradas de 1,00m (medidas aproximadas)

Paredes: Em madeira de lei, com espessura mínima de 2,0 cm, aproximadamente e encaixe tipo macho e fêmea Não será aceito o uso de compensado, MDF, laminado, aglomerado ou qualquer material similar
Não poderá ser revestido com tecidos ou outros elementos

Decoração Temática:
02 Soldados de Chumbo Gigantes:
Tridimensionais,	estilizados	nas cores vermelho, preto e branco
Altura: 4,10m (aproximadamente) cada

Material: fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e acabamento em verniz automotivo
Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço (2,00m)

Iluminação com micro lâmpadas de LED IP65 (uso externo, à prova d’água e intempéries), 220V
Incluso  cabeamento  derivação  da  rede  da concessionária, disjuntor bipolar por bloco e sistema	de	acionamento	automático	(pré-programado: 19h - ON / 00h - OFF) Cabeamento em cordão paralelo marrom, preto ou cabo PP (cordão branco não será aceito)

01 Placa “Vila Natalina”:
Em fibra de vidro com festão aramado verde musgo
Iluminação LED IP65, 220V Formato aproximado: 6,00m x 1,50m Fixada à estrutura.

02 ÁRVORES DE NATAL LATERAIS: A Árvore de Natal decorativa como elemento cenográfico central, permitindo visualização de todos os ângulos da pista, Diâmetro da base aproximado de 4,00 metros e Altura de 10 metros de Estrutura metálica galvanizada e Iluminação LED decorativa;

Não será aceito material em madeira ou isopor
	
UN
	
1
	
R$
	
R$

	58
	Manutenção Pórtico
	SV
	1
	R$
	R$




























	PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 01 -  48m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit
	Preço Total

	59
	Propriedade modelo 48m2	–	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por 01 (um)	ambiente 	interno	com dimensões mínimas aproximadas de 5m de comprimento, 8m de profundidade e ambiente 	externo  6m de comprimento, 8m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A	estrutura	deverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 10 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambiente climatizado com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem		garantir	plena	acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.
A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.

Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.

Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.
Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	
R$
	
R$

	60
	Manutenção Casa 48,00m2
	SV
	1
	R$
	R$

	PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 02 - 45m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	61
	Propriedade modelo 45m2 (aproximadamente)	–	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por 01 (um)	ambiente 	interno com dimensões mínimas aproximadas de 7,50m de comprimento, 5,00m de profundidade e ambiente 	externo		com dimensões mínimas de 7,50m de comprimento, 6,00m de profundidade e 8m de altura no ponto mais alto do telhado. A	estrutura	deverá ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 12 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambiente climatizado com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem		garantir	plena	acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas. 

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.

A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.
Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.

Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.
Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	
R$
	
R$

	62
	Manutenção Casa 45,00m2
	SV
	1
	R$
	R$

	
PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 03 - 30m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	63
	Propriedade modelo 30m2 (aproximadamente)	–	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por hum	ambiente 	interno		com dimensões mínimas aproximadas : de 4,50m de comprimento, 4,50m de profundidade e ambiente 	externo		com dimensões mínimas aproximadas de: 5,00m de comprimento, 6,00m de profundidade e 10m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura	deverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 10  janelas translúcidas. No topo da casa deverá ter 2 básculas redondas e dois relógios do tamanho aproximado das básculas. Corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambientes climatizados com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem		garantir	plena	acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.

A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.

Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.

Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.

Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	R$
	R$

	64
	Manutenção Casa 30,00m2
	SV
	1
	R$
	R$

	












	PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 04 - 45m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	65
	Propriedade modelo 45 m2  (aproximadamente) –	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por 1 (um)	ambiente 	interno		com dimensões mínimas aproximadas de 7,50m de comprimento, 5,00m de profundidade e ambiente externo com dimensões mínimas aproximadas de 7,50m de comprimento, 6,00m de profundidade  e 9,00 m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura	 deverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 12 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambiente climatizado com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem garantir	 plena acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.

A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.

Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.
Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.

Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	
R$
	
R$

	66
	Manutenção Casa 45,00m2
	SV
	1
	R$
	R$


	































	PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 05 - 48m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	67
	Propriedade modelo 48 m2	–	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por hum	ambiente 	interno		com dimensões mínimas aproximadas de 8,00m de comprimento, 5,00m de profundidade e ambiente externo com dimensões mínimas de 8,00 de comprimento, 6,00m de profundidade  e 8,00 m de altura no ponto mais alto do telhado. A estrutura	 deverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 12 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambiente climatizado com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem		garantir	plena	acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.

A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.

Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.

Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.

Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	R$
	R$

	68
	Manutenção Casa 48,00m2
	SV
	1
	R$
	R$

	PROPRIEDADES DE MADEIRA DA VILA NATALINA (MODELO 06 - 42m2)

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	69
	Propriedade modelo 42 m2	–	Estrutura	e Ambientação Natalina
Instalação temática em formato de casa de 2 andares em escala real, com estilo colonial, composta por hum	ambiente 	
interno		com dimensões mínimas aproximadas de 6,00m de comprimento, 6,00m de profundidade e ambiente externo com dimensões mínimas aproximadas de 6,00 de comprimento, 7,00m de profundidade  e 9,00 m de altura no ponto mais alto do telhado. A estruturadeverá	ser		construída	com materiais de alta durabilidade e qualidade, utilizando madeira nobre e acabamentos resistentes às intempéries e ao uso intenso, vedado o uso de compensados, laminados e similares. O piso será elevado a aproximadamente 10 cm do solo, garantindo ventilação e acessibilidade. A edificação incluirá telhado com múltiplas águas, decorativa, mínimo de 12 janelas translúcidas, corredores de circulação com portas de entrada e saída, varanda com toldo ou telhado, rampas de acesso e ambiente climatizado com ar-condicionado de no mínimo 18.000 BTUs. Todo o ambiente devem		garantir	plena	acessibilidade	e segurança ao público.

Detalhamento da Estrutura
· Paredes, piso, telhado, portas e rampas em madeira nobre, com montagem tipo macho e fêmea.
· Janelas fixas padronizadas.
· Telhado com estrutura resistente e telhas tipo colonial.
· Estrutura totalmente pintada com cores em tons pastéis (Verde água, Rosa, Azul bebe, creme e branco) com acabamento fosco, vedado o uso de tecidos ou materiais provisórios.
· Montagem e desmontagem completas inclusas.

Ambientação Interna e Externa
Cada cômodo será ricamente decorado com adereços e mobiliários temáticos natalinos, incluindo lareira decorativa árvore de Natal iluminada trono do Papai Noel, móveis de estilo retrô ou rústico e elementos cenográficos de qualidade. Cortinas, tapetes e luminárias deverão seguir padrão decorativo com acabamento adequado.
A área externa será decorada com iluminação natalina (LED), bonecos temáticos em escala real, guirlandas.

Iluminação e Energia
A casa deverá contar com:
· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias retrô e LED quente nos ambientes e área externa.
· Iluminação de emergência e cascata de LEDs  com  acionamento  automatizado.
· Sistema de monitoramento 24h com conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acesso remoto.

Equipe Técnica e Operacional:
· 01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 01 segurança, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.

Presença obrigatória durante o horário de funcionamento da atração

Obs: A casa poderá ser utilizada como ponto de venda e adaptada com distribuição de pontos energia e água.
	UN
	1
	R$
	R$

	70
	Manutenção Casa 42,00m2
	SV
	1
	R$
	R$


	POSTES DECORATIVOS ILUMINADOS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	71
	Instalação de postes decorativos iluminados, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante. Dimensões Aproximadas: 3,70 metros de altura x 1,00 metro de largura Iluminação: Lâmpada de LED de 15W instalada no topo, com cúpula redonda em PVC

Fixação: Ao solo com barras de ferro de aproximadamente 1,00m, parafusos tipo parabolt e cabo de aço

Proteção Elétrica: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529), sendo 12 unidades em volta da pista de patinação e 18 unidades na avenida da entrada da Vila Natalina. 

Sistema Elétrico:
Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar Sistema de acionamento automatizado (on/off programado)	Interligação	com	cabo PP obrigatória (cordão paralelo não será aceito) Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares.
Serviços Inclusos:
Montagem, funcionamento e desmontagem de toda a estrutura.
	UN
	30 
	R$
	R$

	72
	Manutenção dos Postes Decorativos Iluminados
	SV
	30
	R$
	R$




	
VILA NATALINA – PRAÇA NILZE MENDES

	ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
1
	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina
Descrição Geral
Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter  no mínimo (medidas aproximadas) 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade.

Características da Estrutura
Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares.
Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar.
Portas e Janelas fixas com medidas mínimas aproximadas de 1,20m x1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural.
Rampas	e	corrimãos	adaptados para acessibilidade.

Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes.
Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado.
Decoração Interna e Externa
Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.).
	





UN
	





01
	






R$
	






R$




	
	
Presença de árvore de Natal decorada (mínimo aproximado 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática.
02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (mínimo 2,2m de altura, aproximadamente).
Decoração do entorno da oficina (cerca de 200m²) com ambientação natalina.
Separadores de público nas áreas de entrada e saída.

Sistema de Energia e Iluminação
Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores.
Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente.
Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável.
Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo.

Equipe Técnica e de Apoio
01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia).
02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação.
01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação. 02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público.

Serviços Inclusos
Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.
	
	
	
	

	2
	Manutenção da Oficina de Brinquedos do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	
Item
	
Descrição
	Unid.
	
Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
3
	Descrição Geral:
Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões mínimas aproximadas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto).

Especificações da Estrutura:
Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme.

Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo.

Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente.

Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura.

Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.

Ambientação Interna e Externa:
A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço.

Tamanhos mínimos aproximados: Personagens adultos: entre 1,30m e 1,90m de altura.
Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais:	dimensões	proporcionais	entre 1,00m e 2,20m de comprimento.
A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m.
Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.

Sistema de Iluminação e Energia:
Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.

Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).
Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô.

Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h).

Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes.

Serviços Inclusos:
Montagem completa da estrutura e decoração.
Instalação elétrica e iluminação.

Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$

	
4
	
Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	
R$
	
R$

	ESPAÇO TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	



5
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.

Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro  do trenó e adequada para interação.

Incluso:	montagem,	operação	e desmontagem.
	UN
	1
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas
	SV
	1
	R$
	R$

	EQUIPE DE SEGURANÇAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	7
	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça. Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.
	UN
	01
	R$
	R$

	ESPAÇO ÁRVORE DE NATAL COM ESCORREGADOR

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	8
	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional, com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.

Inclui montagem operação e desmontagem
	UN
	01
	R$
	R$

	9
	Manutenção do Espaço Árvore de Natal com Escorregador
	SV
	01
	R$
	R$



	VILA NATALINA – PARQUE MOSCOSO

	ESPAÇO CASA DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
1
	Casa do Papai Noel – Estrutura Temática Natalina

Descrição Geral:
Instalação cenográfica em formato de casa em escala real, estilo colonial, com aproximadamente 9m de comprimento, 6m de profundidade e 4,8m de altura no ponto mais alto do telhado (excluindo a chaminé). A construção deverá conter 4 ambientes internos (sala, quarto, banheiro e cozinha), varanda com pergolado na entrada e saída, chaminé decorativa, corredores de circulação e acessibilidade completa. Piso suspenso a cerca de 10 cm do solo, todos os
ambientes climatizados com ar-condicionado mínimo de 18.000 BTUs. Estrutura revestida com material resistente, envernizada em acabamento fosco, com uso exclusivo de madeira de qualidade comprovada.

Estrutura:
· Paredes, pisos, rampas e telhado confeccionados em madeira de alta resistência com encaixe firme (não serão aceitos compensados,  laminados  ou  similares).
· Portas e janelas fixas com medidas padronizadas  e  acessibilidade  garantida.
· Telhado com no mínimo 4 águas, com cobertura  colonial  e  estrutura  resistente.
· Corrimãos e varandas devem seguir padrão construtivo e atender às normas de segurança e acessibilidade.
· Iluminação decorativa embutida e cordões de LED.

Decoração Interna e Externa:
Ambientes ricamente decorados com tema natalino, incluindo enfeites, mobiliários retrô ou rústicos, cortinas em tecido, iluminação tipo retrô e árvore de Natal ornamentada. A varanda principal funcionará como cenário fotográfico, contendo trono e banco para Papai Noel em material resistente e acabamento refinado.

Ambiente externo com guirlandas, iluminação perimetral em LED e bonecos temáticos de aproximadamente 2,2m. Toda ambientação deve prezar pelo acabamento, conservação, originalidade e segurança.

Energia, Iluminação e Monitoramento:
· Quadro de força com proteção adequada, cabeamento seguro e sistema automatizado de acionamento.
· Iluminação interna e externa com luminárias retrô  e  LEDs  de  alta  durabilidade.
· Sistema de emergência instalado.
· Sistema de monitoramento 24h com câmera FullHD, conectividade 4G/Wi-Fi e aplicativo de acompanhamento remoto.
Equipe Técnica e Operacional:
· 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel.
- 03 promotoras (Noeletes) para recepção e apoio. Período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a casa do papai Noel.
·  01 coordenador de manutenção em regime de plantão.
· 02 seguranças, com escala mínima de 12h, qualificados para atendimento ao público.

Serviços inclusos:
Montagem, operação, durante o período de funcionamento e desmontagem da estrutura.
	

UN
	

1
	R$
	R$

	2
	Manutenção da Casa do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	




3
	Descrição Geral:

Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões aproximadas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto).

Especificações da Estrutura:
Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme.
Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo.
Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente.

Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura.
Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.

Ambientação Interna e Externa:
A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço.

Tamanhos mínimos aproximados:
Personagens adultos: entre 1,30m e 1,85m de altura.
Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais:	dimensões	proporcionais, entre 1,00m e 2,20m de comprimento.

A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m.

Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.

Sistema de Iluminação e Energia:
Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.

Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).

Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô.

Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h).

Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes.

Serviços Inclusos:
Montagem completa da estrutura e decoração. Instalação elétrica e iluminação.
Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.
	


UN
	


1
	


R$
	


R$

	4
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$
	R$

	
ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
5
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.
Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.
Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	

UN
	

1
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	

7
	Estação Ferroviária Cenográfica – Estrutura em Madeira e Fibra com Trem Interativo

Descrição Geral da Estrutura
Estação em escala real, construída em madeira maciça de alta densidade, com acabamento em verniz fosco. Estilo colonial, composta por um ambiente		interno		decorado.	Dimensões aproximadas:	4,00m	(comprimento)		x	2,00m (profundidade) x 3,80m (altura máxima). 

Piso elevado a cerca de 10cm do solo. 
Telhado colonial com uma água, em telha tipo colonial. 
Componentes Estruturais
Montantes e telhado em madeira maciça de alta resistência, com estrutura adequada para ambientes externos.

Piso e corrimãos em madeira de qualidade superior, com encaixe tipo macho e fêmea.
Não serão aceitos materiais como compensados, MDF, aglomerado, isopor ou similares.

Toda a estrutura deve ser resistente, segura e tratada para exposição prolongada ao ar livre. Separadores	 de		Público	 20 unidades posicionadas	ao	redor	da	estação	para organização de filas e segurança.

Decoração Interna e Externa Interior da Estação
3 bancos de jardim decorativos (dimensões aproximadas -  2,00m x 0,80m x 0,80m), em madeira ripada com fixação ao solo.
4 
Área Externa
Conjunto de presentes decorativos:
2 Pequenos, medidas de aproximadamente  0,5m comprimento x 0,5 m altura e 0,5m de largura, 2 médios, com medidas de aproximadamente 1,20m x 1m x 1m e 2 grandes, medidas de aproximadamente 1,5 m x 0,9 m x 0,9 m, confeccionados em fibra de vidro com pintura em esmalte brilhante, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço.

Conjunto de cogumelos decorativos
1 Pequeno, medidas aproximadas de 0,30 m altura x 0,3m de largura x 0,30 m de comprimento, 1 médio, com medidas aproximadas de 0,35 m de altura x 0,35 de largura x 0,35 de comprimento e 1 grande, 0,5m de altura x0,5m de largura x 0,5m de largura, também em fibra de vidro com pintura automotiva, devidamente fixados ao solo, com barras de ferro e cabo de aço.
Todos os elementos fixados com estrutura metálica para segurança.

Trem Interativo
Composto por (medidas aproximadas): 
01 locomotiva (1,35m comprimento x 1,00m largura x 1,50m altura) 02 vagões (1,35m C x 1,00m L x 1,00m A) Estrutura em fibra de vidro com pintura automotiva (vermelho e branco).
Todos	os	vagões	e	locomotiva	com motorização independente.
Trilho metálico galvanizado com aproximadamente 16 metros de extensão, fixado sobre dormentes em madeira tratada e base de brita.


	

UN
	

1
	

R$
	

R$




	
	Iluminação e Energia
Iluminação geral com refletores de LED RGB e luzes decorativas em LED de cores variadas. Sistema elétrico com quadro de proteção trifásico	220V/63A,	cabeamento	adequado (mínimo 1KV), sistema de acionamento via RF, Wi-Fi ou 4G.
Monitoramento remoto com sistema 4G/Wi-Fi, câmera FullHD, app para controle à distância e operação 24h.

Equipe Técnica e Atendimento
02 promotores treinados para atuação diária (mínimo 3h/dia).
01 coordenador de operação com experiência em atendimento infantil, no período de 3 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Estação Ferroviária.
02 seguranças  com  atuação  contínua  em regime de plantão (mínimo de 12 hrs)

Serviços Inclusos
Fornecimento completo da estrutura, montagem, operação, segurança, decoração, energia, pessoal de apoio, desmontagem e retirada ao final do evento.
	
	
	
	

	8
	Manutenção da Estação Ferroviária
	SV
	1
	R$
	R$

	PÓRTICO FELIZ NATAL EM FIBRA

	9
	Pórtico	de	entrada	medindo aproximadamente 3,85 x 1,00m, confeccionado em fibra de vidro com estrutura metálica, decorado com festão e arabescos. Iluminação em micro lâmpadas e mangueira luminosa branco quente, com padrão IP66 (NBR IEC 60529), na proporção 5 LEDs estáticos para 1 piscante. 

Sistema elétrico com derivação da rede, cabos, proteção individual por disjuntor bipolar e controle automatizado on/off programado. Interligação com cabo PP (cordão paralelo não aceito).
Inclui montagem, operação e desmontagem.
	
UN
	
2
	

R$
	

R$



· 
	10
	Manutenção Pórtico Feliz Natal
	SV
	2
	R$
	R$

	SONORIZAÇÃO – PARQUE MOSCOSO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	

11
	Sonorização de Linha com Microfone sem fio: contendo 16 caixas acústicas ligadas em linha, mix 8 canais e um microfone com fio. Caixas alimentadas por amplificadores para sonorização de todo parque. Sonorização compatível com ambiente externo e que será usada para locução e sonorização ambiente com músicas natalinas durante o período de funcionamento do parque. As músicas natalinas deverão ser disponibilizadas pela contratada. Operada por 02 (dois) profissionais treinados para trabalho com sonorização ambiente.
	
UN
	
1
	

R$
	

R$

	12
	Manutenção da Sonorização
	SV
	1
	R$
	R$

	BEBEDOUROS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	13
	Bebedouro Industrial 100 litros: Confeccionado em AÇO INOX; 03 Torneiras COPO em latão cromado; 

Aparador de água frontal em chapa inox com ralo sanfonado, barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Capacidade de 100 litros no reservatório (aproximadamente	250
pessoas/hora);

Capacidade de refrigeração - média de 180 Litros/Hora;- Com revestimento externo em chapa inox; 

Reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno);Motor Hermético; Isolação em EPS1;CFC Free - Gás Ecológico R134A;Unidade condensadora; 

Controle da temperatura da água; Certificado pelo INMETRO;110 e/ou 220v;Motor: 420w / 60 Hz; Consumo de Energia: 16 kWh/mês (127v) e 16,8 kWh/mês (220v);Temperatura de Resfriamento: 10°. 

Inclusa rede de água para abastecimento.
	UN
	10
	
R$
	
R$




	14
	Manutenção dos Bebedouros
	SV
	10
	R$
	R$

	EQUIPE CONTROLE DE ACESSO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	

15
	Equipe de controle de acesso composta por 02 profissionais treinados para eventos com público adulto e infantil, sendo 01 controlando acesso ao parque e 01 coordenador de equipe.

Deverão estar uniformizados e portando rádios para comunicação. Período de trabalho: 8 horas por dia, todos os dias de funcionamento da Vila Natalina no Parque Moscoso
	

UN
	

1
	
R$
	
R$

	
ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	16
	Papai Noel Gigante tridimensional, estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. 

Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.
	UN
	1
	R$
	R$

	17
	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante
	SV
	1
	
	

	ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE SENTADO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	18
	Papai Noel Sentado tridimensional, com dimensões aproximadas entre 2,35m a 2,45m (altura), 2,35m a 2,45m (largura) e 2,70m a 2,80m (comprimento). 

Fabricado em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante, nas cores predominantes vermelho, branco e preto. 

Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Inclui montagem operação e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	19
	Manutenção do Espaço Papai Noel Gigante Sentado
	SV
	1
	R$
	R$




	ÁRVORE DE NATAL COM ESCORREGADOR

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	20
	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional, com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. 

Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.

Inclui montagem operação e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	21
	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador
	SV
	1
	R$
	R$

	VELAS DECORATIVAS ILUMINADAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	22
	Instalação de velas decorativas iluminadas, confeccionadas em fibra de vidro pintada com esmalte brilhante.

Dimensões aproximadas: 0,80m de altura x 1,20m de diâmetro

Iluminação Interna: Lâmpadas LED
Fixação: Na lateral do lago do Parque Moscoso, com barras de ferro (1,00m) e parafusos tipo parabolt
Grau de Proteção: IP65 (conforme norma NBR IEC 60529)

Sistema Elétrico:
Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e proteção
Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar
Sistema de acionamento automatizado (on/off pré-programado)
Interligação	elétrica	obrigatoriamente	com cabo PP (cordão paralelo não será aceito)
Não será aceito o uso de madeira, isopor ou materiais similares.

Serviços Inclusos:
Montagem, funcionamento e desmontagem ao final do período de exposição.
	UN
	20
	R$
	R$

	23
	Manutenção Velas Decorativas Iluminadas
	SV
	20
	R$
	R$

	


BORBOLETAS E ABELHAS ILUMINADAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	24
	Especificações técnicas
Itens decorativos (iluminados e mecanizados): 26 (vinte e seis) borboletas;
18 (dezoito) abelhas;

Fixação: em arcos, pórticos ou árvores. Dimensões variadas aproximadas de: 1,0m, 0,8 m e 0,6 m.

Material: cores	vibrantes,	acabamento	em PVC.
Proteção elétrica: grau de proteção mínimo IP65, conforme norma NBR IEC 60529.
Rede	elétrica: derivação	da	rede	da concessionária, com cabos de alimentação e proteção, além de todo o material necessário para fixação.

Sistema de proteção: individual por bloco, com disjuntor bipolar.
Sistema	de	automação: liga/desliga programado (on/off).
Interligação	elétrica: obrigatoriamente por cabo PP (não será aceito uso de cordão paralelo).
Escopo contratado
Entrega, montagem, bem como desmontagem e retirada ao término da instalação.

	UN
	44
	R$
	R$

	25
	Manutenção Borboletas e Abelhas Iluminadas
	SV
	44
	R$
	R$

	ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS 3x2m

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	26
	Lojinha, confeccionada em madeira de primeira qualidade (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados).

Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; 

Formato total da lojinha de no mínimo 3,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco. 

Descrição da Estrutura: 
Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.  

Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.

Toldos: em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de  2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona em seu entorno e acabamento em solda eletrônica. 

Porta pivotante: de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado; 

Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Descrição da Decoração: 
Ambiente Externo: A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.

Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. 

Iluminação Cenográfica: Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado. 

	Un
	4
	
	

	27
	Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas
	SV
	4
	R$
	R$



	VILA NATALINA – PRAÇA REGINA FRIGERI FURNO

	ESPAÇO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Valor Total

	
1
	Oficina de Brinquedos – Estrutura Temática Natalina
Descrição Geral
Construção cenográfica temática em escala real com estrutura em madeira de alta resistência e acabamento fosco. O modelo deverá conter aproximadamente 6m de comprimento, 4m de profundidade e 4,8m de altura, com piso elevado a cerca de 10cm do solo, cobertura colonial de uma água, e ambiente único interno com decoração natalina. A estrutura deve incluir varanda com pergolado nas entradas e saídas, janelas translúcidas, porta de fechamento completo e rampas com acessibilidade.

Características da Estrutura
Paredes e piso em madeira maciça de primeira qualidade, com encaixe firme, sem uso de compensado, laminado ou similares.
Telhado colonial com estrutura reforçada e telhas tipo cerâmica ou similar.
Portas e Janelas fixas com medidas aproximadas de 1,20m x1,20m; adequadas à ventilação e iluminação natural.
Rampas e corrimãos adaptados para acessibilidade.
Acabamento geral com verniz fosco e sem uso de tecidos aplicados às paredes.
Iluminação decorativa em LED e cordão luminoso no contorno do telhado.

Decoração Interna e Externa
Decoração interna com no mínimo 100 peças temáticas natalinas (bonecos, presentes, guirlandas, brinquedos retrô, etc.). Presença de árvore de Natal decorada (aproximadamente 2,4m), estantes com brinquedos diversos, tapete, cortinas em tecido e cadeira temática.

02 bonecos de chumbo temáticos de grande porte (aproximadamente 2,2m de altura).
Decoração do entorno da oficina (200m² aproximadamente) com ambientação natalina.
Separadores de público nas áreas de entrada e saída.

	UN
	1
	R$
	R$



· 
	
	Sistema de Energia e Iluminação
Instalação elétrica completa com quadro de distribuição, cabeamento adequado, e proteção individual por disjuntores.
Iluminação interna com abajur retrô ou similar e luminárias externas com LED branco quente. Sistema de iluminação de emergência e cascata de LED com acionamento automatizado programável.
Sistema de monitoramento 24h com câmera Full HD, conectividade 4G/Wi-Fi e acesso remoto por aplicativo.

Equipe Técnica e de Apoio
01 personagem Papai Noel caracterizado, com atuação diária (mínimo 3h/dia).
02 assistentes (Noeletes) para recepção e apoio, com o mesmo regime de atuação.
01 coordenador de manutenção em regime de plantão durante todo o período de operação.
02 profissionais de segurança por turno (mínimo 12h), aptos ao atendimento ao público.
Serviços Inclusos
Montagem, operação, desmontagem e retirada da estrutura ao final do período de funcionamento.
	
	
	
	

	2
	Manutenção do Espaço Oficina de Brinquedos do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	3
	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina
Descrição Geral: Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões aproximadas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto).

	UN
	1
	R$
	R$



· 
	
	

Especificações da Estrutura:
Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme.

Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo.

Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente.

Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura.

Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.

Ambientação Interna e Externa:
A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço.

Tamanhos aproximados:
Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura.

Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais:	dimensões	proporcionais,	entre 1,00m e 2,20m de comprimento.

A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50 x 0,50m.

Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.
	
	
	
	

	
	Sistema de Iluminação e Energia:
Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.

Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).

Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô.

Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h).

Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes.

Serviços Inclusos:
Montagem completa da estrutura e decoração. Instalação elétrica e iluminação.

Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.
	
	
	
	

	4
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO TRENO COM PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	



5
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.

Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.
Incluso: montagem, operação e desmontagem.

	UN
	1
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Espaço Trenó, Papai Noel e Renas
	SV
	1
	R$
	R$



· 
	EQUIPE DE SEGURANÇA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	7
	Equipe de segurança composta por 04 profissionais treinados, dedicados ao período de realização do evento natalino na praça.

Cada plantão será dividido entre 02 profissionais, totalizando 12 horas de cobertura diária, garantindo a segurança ininterrupta no local.
	UN
	01
	R$
	R$

	

	CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	
1
	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina
Descrição Geral:
Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões aproximadas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto).

Especificações da Estrutura:
Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme.

Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo.

Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente.

Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura.

Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.
Ambientação Interna e Externa: A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço.

Tamanhos aproximados:
Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de altura.

Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais:	dimensões	proporcionais,	entre 1,00m e 2,20m de comprimento.

A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões mínimas de 1,00 x 0,50m x 0,50m.

Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.

Sistema de Iluminação e Energia:
Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.

Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).

Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô.

Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h).

Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes.

Serviços Inclusos:
Montagem completa da estrutura e decoração. Instalação elétrica e iluminação.

Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.



	
UN
	
1
	
R$
	
R$



· 
	2
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$
	R$

	
ESPAÇO LOJINHAS NATALINAS 3x2m

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	

3
	Lojinha, confeccionada em madeira de primeira qualidade (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados).

Modelo colonial contendo espaço sem divisória interna. Telhado colonial com duas águas, 01 porta de acesso em madeira e verniz; três laterais da lojinha em meia parede, com toldo em estrutura metálica e lona; 

Formato total da lojinha de no mínimo 3,00 de comprimento, 2,00 metros de profundidade e 3,20 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda lojinha necessariamente envernizada com verniz fosco. 

Descrição da Estrutura: 
Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). 

Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; serão três laterais com meia parede (balcão de atendimento) sendo duas laterais de aproximadamente 1,80 x 1,00m, uma de 2,80 x 1,00m e a parede do fundo com parede de 1,95 x 2,45m e porta de 0,80 x 2,10m.
  
 Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,45m.

Toldos: em estrutura metálica galvanizada pintada, desmontáveis, afixados as paredes através de parafusos, revestido em lona vinílica no formato aproximado de  2,00 x 0,80m (toldos laterais), 2,90 x 0,80m (toldo frente), com caídas de 10 centímetros da lona em seu entorno e acabamento em solda eletrônica. 

Porta pivotante: de madeira de lei de primeira qualidade para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade. 
Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em duas águas para melhor design do telhado; 

Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); 

Descrição da Decoração: 
Ambiente Externo: A lojinha deverá ser decorada com iluminação em LED e festão aramado ao redor do telhado.

Descrição da Energia/Iluminação: 
Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma continua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da lojinha, com cabeamento PP 4x16mm2, proteção 1KV. 

Iluminação Cenográfica: Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado. 

	
UN
	
2
	
R$
	
R$

	
4
	
Manutenção do Espaço Lojinhas Natalinas
	
SV
	
2
	
R$
	
R$



	NATAL NAS PRAÇAS – (PRAÇA JOSÉ OPERÁRIO MARUÍPE)

	ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	
1
	Sagrada Família – Estrutura e Ambientação Temática Natalina
Descrição Geral:
Cenografia em tamanho real da Sagrada Família, composta por estábulo em estilo colonial com um ambiente interno decorado. Estrutura construída com madeira de alta resistência e durabilidade, com acabamento fosco. O telhado será do tipo duas águas, com cobertura em telha colonial ou revestimento natural (folhagem seca ou similar). Piso elevado a cerca de 10cm, com dimensões aproximadas de 4,30m (comprimento) x 2,50m (profundidade) x 2,60m (altura no ponto mais alto).

Especificações da Estrutura:
Estrutura composta por montantes e fechamento em madeira de qualidade comprovada, com encaixe firme e acabamento uniforme.
Piso em ripas de madeira encaixadas, resistentes ao tráfego de pessoas e à exposição ao tempo.
Telhado com estrutura de apoio em madeira reforçada, revestido com telha colonial ou cobertura natural equivalente.
Corrimãos e elementos de proteção confeccionados no mesmo padrão de acabamento da estrutura.
Estrutura fixada ao solo e protegida contra intempéries.

Ambientação Interna e Externa:
A cenografia incluirá figuras em tamanho real da Sagrada Família (Maria, José e Menino Jesus), três Reis Magos, e animais típicos (burro, vaca, camelo), além de Papai Noel. Todas as peças deverão ser confeccionadas em material de alta resistência (como fibra de vidro), com pintura em esmalte ou similar de acabamento brilhante, fixadas com segurança ao solo por sistema de barras metálicas e cabos de aço.

Tamanhos aproximados: Personagens adultos: entre 1,35m e 1,85m de
	UN
	01
	R$
	R$



· 
	
	altura.

Menino Jesus tamanho aproximado de 0,40m Animais:	dimensões	proporcionais,	entre 1,00m e 2,20m de comprimento.

A decoração inclui também pacotes de feno cenográfico com dimensões aproximadas de 1,00m x 0,50m x 0,50m.

Todas as figuras devem apresentar boa definição e acabamento resistente às intempéries.

Sistema de Iluminação e Energia:
Quadro de força com proteção individual, cabeamento adequado e ligação segura à rede elétrica local.

Iluminação geral por refletores LED branco quente (mín. 50W).

Iluminação cênica com luminárias decorativas do tipo arandela retrô.

Cordão luminoso tipo cascata de LED com diferentes quedas e efeitos intercalados (estático e flash), instalação segura e automatizada (ligamento programado entre 19h e 00h).

Todo o sistema deverá possuir proteção por disjuntor e estar devidamente fixado e isolado conforme normas técnicas vigentes.

Serviços Inclusos:
Montagem completa da estrutura e decoração. Instalação elétrica e iluminação.
Desmontagem e retirada da estrutura ao final do evento.
	
	
	
	

	2
	Manutenção do Espaço Sagrada Família
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Valor Total

	
3
	Casa do Papai Noel e decoração associada Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões aproximadas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento).

Composta por	porta,	três	 janelas	e	chaminé. Ornamentada	 com iluminação	em		LED branco quente, em cabos emborrachados de bitola	 mínima	3,3 	mm²,	padrão	IP66, instalados ao redor da borda com caídas de diferentes tamanhos. Todo sistema elétrico interligado em cabo PP 2x1 50 mm (não será aceito cordão paralelo). Fixação ao solo com barras de ferro e cabo de aço.

Elementos decorativos adicionais:
Papai Noel e Mamãe Noel em fibra de vidro pintados em esmalte brilhante, com alturas mínimas de 2,10m e 2,00m, fixados ao solo com sistema de ancoragem robusto.

Presentes decorativos (2 pequenos: medidas aproximadas de 0,50m x 050m x 0,50m e 2 médios: 1m x 1m x1m), tridimensionais em fibra de vidro esmaltada, fixados ao solo.

Cerca em grades portuguesas de ferro forjado, 20m lineares x 1,00m altura, aproximadamente,  pintadas em esmalte dourado envelhecido.

10 pilaretes decorativos em fibra de vidro, com pintura automotiva e verniz, altura aproximada 1,00m, fixados com ancoragem metálica.

Iluminação:
Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado.

Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos.

Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.
	UN
	01
	
R$
	
R$

	4
	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	









	

	ESPAÇO TRENÓ COM PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	
05

	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.

Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.

Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	06
	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas
	SV
	1
	R$
	R$



	NATAL NAS PRAÇAS – (PRAÇA THEREZINHA GRECCHI, BAIRRO REPÚBLICA)

	KIT NATALINO DE DECORAÇÃO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:

· 1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura aproximada de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.
· 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20m cada.

· 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,76m  de profundidade.

· 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50m x 0,90 m de comprimento x 0,90m de largura.


- 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas (0,50m de altura), médias (1,20 m de altura) e grandes (1,50m de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.

-1 (uma) Árvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura aproximada de 2,90m altura x 1,65m de diâmetro

- 1 (um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, altura aproximada de 2,4m de  x 0,9m diâmetro


	UN
	01
	R$
	R$



· 
	2
	Manutenção do Kit Natalino de Decoração
	SV
	1
	R$
	R$

	NATAL NAS PRAÇAS – (PRAÇA MANOLO CABRAL PRAIA DO CANTO)

	ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil.

Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.

Incluso: montagem, operação e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	2
	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas
	SV
	01
	R$
	R$

	ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	3
	Papai Noel Gigante tridimensional, estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas:  3,60m  altura  x  1,60m comprimento x 2,40m largura. 

Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.
	
UN
	
1
	R$
	R$

	4
	Manutenção do Papai Noel Gigante
	SV
	1
	R$
	R$



	KIT NATALINO DE DECORAÇÃO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	5
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:
· 1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura aproximada de 2,35m e largura de aproximadamente 1,50m.

· 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20m cada.

· 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,70m de profundidade.

· 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50m, 0,90m de comprimento e 0,90m de largura.

· 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas (0,50m de altura), médias (1,20 m de altura) e grandes (1,50m de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.

· 1 (uma) Arvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro aproximadamente.

· 1(um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0 9m diâmetro, aproximadamente 

	UN
	01
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Kit Natalino de Decoração
	SV
	1
	
	








	NATAL NAS PRAÇAS  - (PRAÇA DOS ENGENHEIROS BENTO FERREIRA)

	ESPAÇO TRENÓ PAPAI NOEL E RENAS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	Conjunto Trenó Temático
Inclui trenó em fibra de vidro pintado em esmalte brilhante, com abertura lateral para acesso, medindo aproximadamente 2,35 m de comprimento, 1,00 m de largura e 1,50 m de altura, projetado para interação segura com público infantil e adulto.

Acompanha duas renas em fibra de vidro com pintura brilhante, medindo cerca de 1,80 m x 1,30 m x 1,60 m, fixadas ao solo para segurança e interação infantil. Completa o conjunto figura de Papai Noel sentado, confeccionada em fibra de vidro e pintura esmalte brilhante, com dimensões aproximadas de 1,00 m x 0,80 m x 1,50 m, fixada dentro do trenó e adequada para interação.

Incluso:	montagem,	operaçãoe desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	2
	Manutenção do Espaço Trenó com Papai Noel e Renas
	SV
	01
	R$
	R$

	KIT NATALINO DE DECORAÇÃO

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	3
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo 
	UN
	01
	R$
	R$




	
	de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:
· 1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura mínima de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros.
· 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20 metros cada.

· 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,70 m de profundidade.

· 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50 m, 0,90m de comprimento e 0,90m de largura.

· 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas (0,50m de altura), médias (1,20m de altura) e grandes (1,50m de altura), todas com comprimento e largura proporcionais.

-1 (uma) Árvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, 2,90m altura x 1,65m de diâmetro aproximadamente
· 1 (um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro
	
	
	
	

	4
	Manutenção do Kit Natalino de Decoração
	SV
	1
	R$
	R$

	










	ESPAÇO AVIÃO DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
5
	Conjunto Decorativo Temático
Inclui	avião	gigante	com	Papai	Noel
sentado, confeccionado em fibra de vidro e estrutura de ferro galvanizado, medindo aproximadamente 4,40 m entre asas, 4,20 m de comprimento e 2,15 m de altura, fixado ao solo com sistema metálico seguro.

Complementam o conjunto peças decorativas em fibra de vidro pintadas com esmalte brilhante: 2 presentes pequenos de dimensões aproximadas 0,50 m³, 2 presentes médios, dimensões aproximadas 1,20 m x 1,00 m x 1,00 m, 1 caixa de presente redonda grande, dimensões aproximadas 0,80 m altura x 1,20 m diâmetro e pirulitos natalinos translúcidos com bolas de dimensões aproximadas de 0,30 m, 0,50 m e 0,90 m de diâmetro, todas fixadas com ancoragem metálica.

Incluso: montagem e desmontagem.
	UN
	1
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Espaço Avião do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO PAPAI NOEL GIGANTE

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	7
	Papai Noel Gigante tridimensional, estilizado nas cores vermelha, verde e branca, confeccionado em fibra de vidro com pintura automotiva e verniz. Medidas aproximadas: 3,60m altura x 1,60m comprimento x 2,40m largura. 

Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabos de aço.
	
UN
	
1
	R$
	R$

	8
	Manutenção do Papai Noel Gigante
	SV
	1
	R$
	R$












	NATAL NAS PRAÇAS  - (BAIRRO SÃO PEDRO)

	ARVORE DE NATAL COM ESCORREGADOR

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	Árvore de Natal com Escorregador tridimensional, com aproximadamente 4,40m de altura, 5,70m de comprimento e 2,60m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético e verniz automotivo. Fixação segura ao solo com barras de ferro e cabo de aço.
Inclui   montagem    operação   e desmontagem.
	UN
	01
	R$
	R$

	2
	Manutenção do Espaço Arvore de Natal com Escorregador
	SV
	1
	R$
	R$

	ESPAÇO BRINQUEDOS INFLÁVEIS

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	3
	Brinquedos infláveis
Estrutura	inflável	modelos tipo pula pula castelinho, escorregador, tobogã, ou similar, aproximados de 5m de comprimento x 5m de largura e 4m de altura, interativo para crianças e adolescentes. Fabricada em lona PVC resistente, anti-chamas, com costuras reforçadas e sistema de segurança para descompressão rápida. Instalada sobre base nivelada, ancorada com pesos de 25kg e cintas reforçadas, inflada continuamente por turbinas elétricas com proteção adequada.

Materiais e componentes certificados, laváveis, impermeáveis e resistentes a UV.

Equipe operacional
04 promotores treinados para atendimento infantil (4h/dia)
01 coordenador de operação e segurança (4h/dia)
03 seguranças com plantão mínimo de 12h, atuando durante todo o período de funcionamento. 
04 
Iluminação
Sistema de refletores LED RGBWA com cores programadas
Iluminação cênica com lâmpadas LED variadas para destaque do brinquedo

 Energia e monitoramento
Quadro de proteção com cabeamento e dispositivos de segurança conforme norma
Sistema	de	monitoramento	24h	via câmera Full HD, conexão 4G/WIFI, controle remoto por aplicativo Cabeamento e módulos integrados para acionamento e desligamento remoto

Serviços incluídos
Montagem, operação e desmontagem completos do equipamento e infraestrutura associada.
	UN
	04
	R$
	R$

	4
	Manutenção de Brinquedo inflável
	SV
	04
	R$
	R$

	ESPAÇO CASINHA DO PAPAI NOEL

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	5
	Casa do Papai Noel e decoração associada.
Estrutura principal confeccionada em fibra de vidro, pintada com esmalte brilhante (não será aceito madeira, isopor ou similares), com dimensões aproximadas de 2,70m (altura) x 3,30m (largura e comprimento). Composta por porta, três janelas e chaminé. 

Iluminação:
Cascata de LED branco quente com 376 pontos, cabo emborrachado bitola 2,30 mm², com caídas variadas, padrão IP66, sistema protegido por disjuntor bipolar e acionamento automático programado.
Todos os cabos e conexões em cabo PP, sem uso de cordões paralelos.

Incluso: Montagem, operação e desmontagem completa da estrutura e sistemas.
	UN
	01
	R$
	R$

	6
	Manutenção do Espaço Casinha do Papai Noel
	SV
	1
	R$
	R$

	
	















	
	
	
	

	
ESPAÇO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA INTERATIVA COM MAQUINISTA

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
7
	1.	Estrutura	Principal	–	Estação Ferroviária:
Construção	em	tamanho	real	em madeira de lei de primeira qualidade, com modelo colonial e um ambiente interno totalmente decorado.

Dimensões aproximadas: 4,00m (comprimento) x 2,00m (profundidade) x 3,80m (altura na parte mais alta do telhado). Telhado colonial de uma água.

Piso suspenso a cerca de 10cm do solo, também em madeira de lei com encaixe tipo macho-fêmea. 

Toda a estrutura deverá ser envernizada com verniz fosco.

Não será aceito o uso de compensado, MDF, aglomerado, laminado ou materiais similares.

Montantes e Corrimão: Em madeira de lei de primeira qualidade

Telhado: Estrutura com terças e cumeeiras em madeira de lei

Telhas: Tipo colonial, instaladas em uma água

Piso: Madeira de lei com acabamento macho-fêmea. 

2. Trem Interativo:
01 veículo elétrico temático “Trenzinho do Papai Noel”, composto por 1 locomotiva (2,50m x 1,20m aproximadamente) e 2 vagões (2,00m x 1,50m cada aproximadamente), com capacidade total de até cerca de 900 kg .

Equipado com bancos para transporte de pessoas, 4 rodas por unidade (locomotiva e vagões), 6 baterias de 275Ah e todos os acessórios necessários. 

Operação diária das 19h às 22h, com percurso interno dentro da praça.

3. Estrutura Complementar 
 20 separadores de público, distribuídos ao redor do brinquedo para organização de filas e controle do público.

 4.  Equipe Técnica e Operacional
01 Motorista treinado, para operação do brinquedo, 3 horas por dia
02 Promotores, com experiência em público infantil, 3 horas por dia
01 Coordenador, para gestão da operação e suporte ao público infantil 3 horas por dia, 
03 Seguranças, capacitados para eventos infantis, com plantão mínimo de 12 horas por profissional

5. Iluminação
Refletores LED RGB para iluminação geral
Lâmpadas LED coloridas para iluminação cenográfica

6. Energia 
01 Quadro de proteção com cabeamento PP 4x10mm², proteção 1kV

7. Serviços Inclusos:
Montagem,	funcionamento	e desmontagem de toda a estrutura, brinquedos e equipamentos elétricos.
	UN
	1
	R$
	R$

	08
	Manutenção da Estação Ferroviária
	SV
	1
	R$
	R$

	
	




















	
	
	
	

	NATAL NAS PRAÇAS  - (Praça Asdrúbal Soares – Jucutuquara)

	Kit Natalino

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	
1
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:
- 1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura aproximada de 2,35 metros e largura de aproximadamente 1,50 metros. 
· - 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20m cada.
· - 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,76 m de profundidade.
· - 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50 m, 0,90m de comprimento e 0,90m de largura.
· - 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas 0,50m de altura, médias 1,20m de altura e grandes 1,50 m de altura, todas com comprimento e largura proporcionais.
- -1 (uma) Árvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro aproximadamente. 
· - 1 (um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, 2,4m de altura x 0,9m diâmetro aproximadamente.
	
UN
	
01
	R$
	R$

	2
	Manutenção	do	Kit	Natalino de Decoração
	SV
	01
	R$
	R$

	NATAL NAS PRAÇAS  - (Praça Dos Namorados – Praia do Canto)

	Kit Natalino

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:

1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura aproximada de 2,35m e largura de aproximadamente 1,50m.
· 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20m cada.

· 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,76 m de profundidade.

· 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50 m, 0,90m de comprimento e 0,90m de largura.

· 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas 0,50m de altura, médias 1,20m de altura e grandes 1,50 m de altura, todas com comprimento e largura proporcionais.

1 (uma) Árvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro aproximadamente

1 (um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, 2 4m de altura x 0 9m diâmetro aproximadamente.

	UN
	01
	R$
	R$

	2
	Manutenção do Kit Natalino de Decoração
	SV
	01
	R$
	R$

	
	
NATAL NAS PRAÇAS  - (Praça Durval Cornélio de Souza (Praça da Interativa) – Goiabeiras)


	
Kit Natalino

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	O kit deverá ser composto por itens decorativos de temática natalina, confeccionados em fibra de vidro, com acabamento em esmalte brilhante ou verniz automotivo. Os elementos devem incluir figuras representativas, como Papai Noel, bonecos de chumbo, presentes, cogumelos decorativos e bancos temáticos, todos fixados ao solo de forma segura e estável. As dimensões mínimas e aproximadas dos itens devem seguir as seguintes especificações:

· 1 (uma) Figura do Papai Noel: Escultura com altura aproximada de 2,35m e largura de aproximadamente 1,50m.

· 2 (dois) Bonecos de Chumbo: figuras com altura aproximada de 2,20m cada.

· 1 (um) Banco Papai Noel: Banco estilizado com figura tridimensional do Papai Noel, medindo aproximadamente 1,65m de altura, 1,75m de largura e 0,76 m de profundidade.

· 1 (um) Saco de Presentes: Peça decorativa com altura aproximada de 1,50 m, 0,90m de comprimento e 0,90m de largura.

· 3 (três) Presentes Decorativos: Conjunto de peças tridimensionais em diferentes tamanhos, incluindo (medidas aproximadas): pequenas 0,50m de altura, médias 1,20m de altura e grandes 1,50 m de altura, todas com comprimento e largura proporcionais.

-1 (uma) Árvore de Natal em Fibra, pintura automotiva, altura 2,90m altura x 1,65m de diâmetro aproximadamente
1 (um) Pirulito de bolas, pintura automotiva, 2 4m de altura x 0 9m diâmetro aproximadamente.

	
UN
	
01
	R$
	R$

	2
	Manutenção do Kit Natalino de Decoração
	SV
	01
	
	




	VISITA DO PAPAI NOEL NAS PRAÇAS – 23 praças
(DATA A SER DEFINIDA) – 3 Horas de evento

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	 Visita do Papai Noel

A Visita deverá contar com:

· Sistema elétrico dimensionado com quadro de força adequado e cabeamento seguro.
· Iluminação decorativa com luminárias iluminação de LED.

Cenário

· 01 Backdroop formato 3x2m
· 01 Trono de Papai Noel
· 02 Tapetes na cor vermelha
· 06 Pilaretes

Equipe Técnica e Operacional:

· 01 Papai Noel profissional, caracterizado e capacitado para interação com o público infantil. Período da visita, em todas as visitas.
· 01 promotora (Noelete) para recepção e apoio. Período da visita, em todas as visitas.
· 01 coordenador de manutenção.
· Todos os profissionais devem ter perfil compatível com atendimento ao público infantil.

	UN
	23
	R$
	R$

	2
	Foto Lembrança (200 fotos por praça), duas ajudantes, fotógrafo, mesa e impressora.

Sistema elétrico dimensionado para funcionamento dos equipamentos.

	UN
	23
	R$
	R$

	3
	Barraca/Carrinho de Picolé, sabores diversos, com mínimo de 04 (quatro) sabores diferentes – 700 (setecentas) Unidades, com aproximadamente 50g cada, embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Acondicionados em caixas térmicas ou carrinho de picolé térmico de modo que garanta a qualidade durante a sua distribuição no evento. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca/carrinho, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e distribuição.
	UN
	54
	R$
	R$

	4
	Barraca de Algodão Doce, para preparo e distribuição de algodão doce em palitos, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca, insumos e equipamentos necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.
	UN
	54
	R$
	R$

	5
	Barraca de Pipoca, para preparo e distribuição de pipoca em saco de papel, com aproximadamente 30g, para atender até 700 (setecentas) unidades. Diária de 05 (cinco) horas. Com equipe para cada barraca,   insumos   e   equipamentos
	UN
	54
	R$
	R$




	
	necessários para preparo, distribuição, montagem e desmontagem. O serviço deverá observar as exigências sanitárias e de segurança, bem como manuseio dos produtos considerando o transporte, limpeza e preparação.
	
	
	
	

	
6
	Cama Elástica, com medida aproximada de 4m de diâmetro e 90cm de altura base de sustentação, confeccionada em material de alta resistência, com redes de proteção e estruturas confeccionadas em metal galvanizado com resistência aproximada de 500kg para impacto, estrutura em metal galvanizado, rede de saldo em poliéster com resistência aproximada de 300kg, molas e espumas de proteção. Diária de 05 (cinco) horas. Com monitor para cada brinquedo, insumos e equipamentos necessários para montagem e desmontagem.
	UN
	34
	R$
	R$

	
7
	Locais das apresentações:
1. Parque Moscoso
2. Orla de São Pedro
3. Manolo Cabral
4. Praça Regina Frigeri Furno
5. Praça do Papa
6. Praça de Itararé
7. Praça Therezinha Grecchi
8. Praça Nilze Mendes
9. Bairro de Tabuazeiro
10. Romão
11. Praça de Caratoíra
12. Praça Estela Coimbra
13. Redenção
14. Praça São José Operário
15. Bento Ferreira
16. Praça do Hi-Fi
17. Bonfim
18. Ilha de Santa Maria
19. Santos Dumont
20. Bairro da Penha
21. Praça Asdrúbal Soares
22. Praça Costa Pereira
23. Orla de Resistência


	SV
	23
	R$
	R$
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